**Технички опис - одводњавање трасе**

За наведену деоницу предвиђа се затворени систем одводњавања што поразумева контролисану евакуацију воде са коловозних површина са третманом кроз сепарациони систем пре улива у реципијент.

Наведено је уско повезано са приказом попречног профила саобраћајнице. Током разраде даљих нивоa техничке документације усвојиће се и видови евакуационих система атмосферске канализације (колекторски систем са цевима и шахтовима, односно система са корубама и канаима).

Непосредно пре испуста у реципијент потребно је да се изврши третман отицаја, у складу са ЕН858.

Мост преко Велике Мораве, кружна раскрсница која је практично на објекту, виадукт посе наведене кружне раскрснице ће се одводњавати контролисано цевним системом.

Одводњавање моста преко реке Бјелице такође ће бити одводњавано системом мостовске канализације.

У случају евентуалног недостатка реципијената, формирати упојна поља у које ће се ливати истретирани отицаји.

Сагледавањем предметне деонице коначни реципијенти су Велика Морава и Бјелица са својим припадајућим сливовима.